Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Имитационное моделирование

Ганина Таисия Сергеевна, НФИбд-01-22

Содержание

# 1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение навыков моделирования сетей передачи данных с помощью средства имитационного моделирования NS-2, а также анализ полученных результатов моделирования.

# 2 Задание

1. Записать шаблон сценария для NS-2.
2. Создать простой пример описания топологии сети, состоящей из двух узлов и одного соединения.
3. Создать пример с усложнённой топологией сети.
4. Создать пример с кольцевой топологией сети.
5. Выполнить упражнение.

# 3 Выполнение лабораторной работы

1. Я создала в рабочем каталоге директорию mip, к которой будут выполняться лабораторные работы. Внутри mip создала директорию lab-ns, а в ней файл shablon.tcl. Открыла файл шаблона на редактирование и заполнила его согласно коду из задания лабораторной. После этого запустила шаблон и посмотрела на результат. Пустой экран приложения, где, редактируя шаблон, в будущем мы будем добавлять сети определенных топологий. (рис. fig. 1, fig. 2, fig. 3).




Рис. 1: Создание файлов




Рис. 2: Заполнение файла шаблона




Рис. 3: Результат выполнения файла шаблона, приложение

1. Я выполнила по образцу из задания лабораторной простой пример описания топологии сети, состоящей из двух узлов и одного соединения. В начале скопировала содержимое шаблона в новый файл, после отредактировала его. Добавила описание топологии сети, создала агенты для генерации и приема трафика, создала агент UDP и присоединила к узлу n0. В узле агент сам не может генерировать трафик, он лишь реализует протоколы и алгоритмы транспортного уровня. Поэтому к агенту присоединяется приложение. В данном случае — это источник с постоянной скоростью (Constant Bit Rate, CBR), который каждые 5 мс посылает пакет R = 500 байт. (рис. fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8).




Рис. 4: Копирование шаблона




Рис. 5: Код программы




Рис. 6: Аниматор nam




Рис. 7: Визуализация простой модели сети с помощью nam




Рис. 8: Можно осуществлять наблюдение за отдельным пакетом, щёлкнув по нему в окне nam

1. Пример с усложнённой топологией сети. Точно также скопировала шаблон и заполнила его, прочитав постановку задачи. Обнаружила неточности в коде, который предлагается в качестве примера в лабораторной работе, исправила их.

* Задание: “– между узлами n2 и n3 установлено дуплексное соединение с пропускной способностью 1,7 Мбит/с и задержкой 20 мс;”
* Код: $ns duplex-link $n(3) $n(2) 2Mb 10ms DropTail.
* Заменила 2 на 1.7 и 10 на 20.

Далее: - Задание: “работа cbr начинается в 0,1 секунду и прекращается в 4,5 секунды, а ftp начинает работать в 1,0 секунду и прекращает в 4,0 секунды.” - Код: $ns at 0.5 "$cbr0 start". - Заменила 0.5 на 0.1.

Сохранив изменения в отредактированном файле и запустив симулятор, получила анимированный результат моделирования. (рис. fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13).




Рис. 9: Кадр с неточностью




Рис. 10: Код программы




Рис. 11: Продолжение кода




Рис. 12: До запуска анимации, вид на топологию




Рис. 13: Выполнение моделирование, анимация

1. Пример с кольцевой топологией сети. Я опять переписала код, в данном примере данные должны передаваться по кратчайшему маршруту, а при разрыве соединения информация о топологии должна обновляться и пакеты отсылаться по новому маршруту. После восстановления соединения снова будет выбран самый короткий маршрут. (рис. fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, fig. 18).




Рис. 14: Текст скрипта, измененный шаблон




Рис. 15: Кратчайший маршрут до разрыва соединения




Рис. 16: Момент разрыва соединения




Рис. 17: Резервный маршрут через узлы n(6), n(5) и n(4)




Рис. 18: Сообщения в терминале о разрыве и восстановлении

1. Упражнение. Я внесла следующие изменения в реализацию примера с кольцевой топологией сети:

* топология сети должна соответствовать представленной в лабораторной.
* передача данных должна осуществляться от узла n(0) до узла n(5) по кратчайшему пути в течение 5 секунд модельного времени;
* передача данных должна идти по протоколу TCP (тип Newreno), на принимающей стороне используется TCPSink-объект типа DelAck; поверх TCP работает протокол FTP с 0,5 до 4,5 секунд модельного времени;
* с 1 по 2 секунду модельного времени происходит разрыв соединения между узлами n(0) и n(1);
* при разрыве соединения маршрут передачи данных должен измениться на резервный, после восстановления соединения пакеты снова должны пойти по кратчайшему пути. (рис. fig. 19, fig. 20, fig. 21, fig. 22, fig. 23, fig. 24).




Рис. 19: Топология сети




Рис. 20: Передача данных до разрыва соединения между 0 и 1 узлами




Рис. 21: Передача после разрыва соединения и обновления маршрута




Рис. 22: Передача данных после восстановления соединения между 0 и 1 узлами




Рис. 23: Сообщения в терминале




Рис. 24: Вид скрипта упражнения

1. Листинг упражнения:

# создание объекта Simulator  
set ns [new Simulator]  
$ns rtproto DV  
  
# открытие на запись файла out.nam для визуализатора nam  
set nf [open out.nam w]  
  
# все результаты моделирования будут записаны в переменную nf  
$ns namtrace-all $nf  
  
# открытие на запись файла трассировки out.tr  
# для регистрации всех событий  
set f [open out.tr w]  
  
# все регистрируемые события будут записаны в переменную f  
$ns trace-all $f  
  
# процедура finish закрывает файлы трассировки  
# и запускает визуализатор nam  
proc finish {} {  
 global ns f nf # объявление глобальных переменных  
 # запуск nam в фоновом режиме  
 close $f  
 close $nf  
 exec nam out.nam &  
 exit 0  
}  
  
set N 5  
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {  
set n($i) [$ns node]  
}  
  
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {  
$ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%$N]) 1Mb 10ms DropTail  
}  
  
set n(5) [$ns node]  
$ns duplex-link $n(5) $n(1) 1Mb 10ms DropTail  
  
set tcp1 [new Agent/TCP]  
$ns attach-agent $n(0) $tcp1  
  
set ftp [new Application/FTP]  
$ftp attach-agent $tcp1  
  
set sink1 [new Agent/TCPSink/DelAck]  
$ns attach-agent $n(5) $sink1  
  
$ns connect $tcp1 $sink1  
  
  
$ns at 0.5 "$ftp start"  
$ns rtmodel-at 1.0 down $n(0) $n(1)  
$ns rtmodel-at 2.0 up $n(0) $n(1)  
$ns at 4.5 "$ftp stop"  
  
# at-событие для планировщика событий, которое запускает  
# процедуру finish через 5 с после начала моделирования  
$ns at 5.0 "finish"  
  
# запуск модели  
$ns run

# 4 Выводы

В ходе данной работы я приобрела практические навыки моделирования сетей передачи данных с помощью средства имитационного моделирования NS-2, а также выполнила анализ полученных результатов моделирования.

# Список литературы

1. [Руководство к лабораторной работе](https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1223329)